**Приложение N 13**

**УТВЕРЖДЕНА  
 МЧС России  
от 17.02.2021 N 88**

**Форма проверочного листа**

**(списка контрольных вопросов), применяемая**

**в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты,**

**при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности**

**на объектах сельскохозяйственного производства**

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности на объектах сельскохозяйствнного производства (далее - проверочный лист),

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов сельскогохозяйственного

производства, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за

соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения

которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и

наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество

столбцов принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется") |
| Объект защиты  N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование объекта) |
| 1. | Выделяются ли встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-насосные и теплогенераторные помещения для приготовления кормов с огневым подогревом и помещения для хранения запаса грубых кормов в животноводческих и птицеводческих фермах противопожарными преградами с устройством выходов непосредственно наружу? | [Пункт 167](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1167) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) |  |
| 2. | Исключено ли устройство в помещениях для скота и птицы мастерских, складов и стоянок автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производство каких-либо работ, не связанных с обслуживанием ферм? | [Пункт 168](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1168) ППР |  |
| 3. | Исключен ли въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями (за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов)? | [Пункт 168](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1168) ППР |  |
| 4. | Исключено ли хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если: | [Пункт 169](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1169) ППР |  |
| кровля выполнена из горючих материалов? |  |
| деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны огнезащитными составами? |  |
| электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений? |  |
| отсутствует ограждение дымоходов систем отопления по периметру на расстоянии 1 метра? |  |
| 5. | Соблюдаются ли следующие требования при устройстве и эксплуатации электрических брудеров: | [Пункт 170](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1170) ППР |  |
| расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих предметов должно быть по вертикали не менее 1 метра и по горизонтали не менее 0,5 метра? |  |
| нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены таким образом, чтобы исключалась возможность выпадения раскаленных частиц, при этом применение открытых нагревательных элементов не допускается? |  |
| обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоятельным линиям от распределительного щита, при этом у каждого брудера самостоятельный выключатель? |  |
| распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и др.? |  |
| температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически? |  |
| 6. | Устанавливаются ли передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов? | [Пункт 171](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1171) ППР |  |
| 7. | Прокладываются ли провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 метра от конструкций из горючих материалов? | [Пункт 171](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1171) ППР |  |
| 8. | Установлены ли двигатели на жидком топливе стригального агрегата, генераторов и другой моторной техники на очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии не менее 15 метров от зданий? | [Пункт 172](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1172) ППР |  |
| 9. | Хранятся ли запасы горюче-смазочных материалов в закрытой металлической таре на расстоянии не менее 20 метров от зданий, сооружений и строений? | [Пункт 172](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1172) ППР |  |
| 10. | Исключено ли скапливание шерсти на стригальном пункте свыше сменной выработки и (или) загромождение проходов и выходов тюками с шерстью? | [Пункт 173](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1173) ППР |  |
| 11. | Составлена ли для каждого отдельного помещения скотного двора инструкция для обслуживающего персонала по выводу животных в случае возникновения пожара? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 12. | Вывешена ли инструкция по выводу животных в случае возникновения пожара в помещениях скотного двора на видном месте? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 13. | Ознакомлен ли весь обслуживающий персонал с инструкцией по выводу животных в случае возникновения пожара? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 14. | Открываются ли ворота и двери помещений для скота наружу? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 15. | Исключено ли загромождение ворот и дверей помещений для скота наружу? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 16. | Исключено ли устройство порогов, ступеней, подворотен, а также пружин и блоков для автоматического закрывания ворот и дверей помещений для скота? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 17. | Оборудованы ли двери денников только легкооткрываемыми задвижками или щеколдами, и (или) отсутствует ли навеска на двери и ворота замков? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 18. | Очищены ли зимой все площадки перед воротами и дверями от снега для обеспечения их свободного открытия? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 19. | Исключено ли складирование и (или) установка в проходах и помещениях скотных дворов каких-либо предметов, материалов и фуража, которые могли бы ограничить движение животных при выводе их из скотных дворов? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 20. | Исключена ли установка временных печей в животноводческих помещениях? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 21. | Хранится ли фураж в зданиях для скота в отдельных помещениях и в количестве, не превышающем дневной нормы выдачи? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 22. | Исключено ли хранение фуража на чердаках? | [Пункт 174](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1174) ППР |  |
| 23. | Осуществляется ли в полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, другой техники и технологического оборудования на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур и не менее 50 метров от строений? | [Пункт 175](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1175) ППР |  |
| 24. | Отрегулированы ли перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины на воздушный режим в аспирационных каналах, исключающий выделение пыли в помещение? | [Пункт 176](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1176) ППР |  |
| 25. | Находятся ли взрыворазрядители над машинами в исправном рабочем состоянии? | [Пункт 176](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1176) ППР |  |
| 26. | Оборудованы ли нории производительностью более 50 тонн в час автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках? | [Пункт 177](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1177) ППР |  |
| 27. | Исключено ли устройство норий и отдельных деталей из дерева или других горючих материалов? | [Пункт 177](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1177) ППР |  |
| 28. | Оборудованы ли шнеки для неочищенного зерна решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта? | [Пункт 178](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1178) ППР |  |
| 29. | Установлена ли периодичность очистки решеток руководителем организации? | [Пункт 178](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1178) ППР |  |
| 30. | Одинаковое ли натяжение ремней всех клиноременных передач? | [Пункт 179](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1179) ППР |  |
| 31. | Исключена ли работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива? | [Пункт 179](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1179) ППР |  |
| 32. | Производится ли замена клиновых ремней полным комплектом для клиноременной передачи? | [Пункт 179](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1179) ППР |  |
| 33. | Организовано ли проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая? | [Пункт 180](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1180) ППР |  |
| 34. | Обеспечены ли уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов? | [Пункт 180](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1180) ППР |  |
| 35. | Исключен ли посев колосовых культур в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода автомобильных дорог? | [Пункт 181](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1181) ППР |  |
| 36. | Размещены ли копны скошенной на полосах отвода травы на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов? | [Пункт 181](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1181) ППР |  |
| 37. | Обкошены ли и опаханы ли перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам полосой шириной не менее 4 метров? | [Пункт 181](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1181) ППР |  |
| 38. | Начинается ли уборка зерновых с: разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров, выполнения между участками прокосов шириной не менее 8 метров, уборки скошенных зерновых с прокосов, пропашки посредине прокосов шириной не менее 4 метров? | [Пункт 182](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1182) ППР |  |
| 39. | Располагаются ли временные полевые станы не ближе 100 метров от зерновых массивов, токов и др.? | [Пункт 183](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1183) ППР |  |
| 40. | Опаханы ли площадки полевых станов и зернотоков полосой шириной не менее 4 метров? | [Пункт 183](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1183) ППР |  |
| 41. | Находится ли в постоянной готовности при уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара? | [Пункт 184](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1184) ППР |  |
| 42. | Исключено ли выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов? | [Пункт 185](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1185) ППР |  |
| 43. | Проводится ли использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно [приложению N 4](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/14000) ППР? | [Пункт 185](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1185) ППР |  |
| 44. | Проводится ли выжигание рисовой соломы в безветренную погоду при соблюдении положений [пункта 63](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1063) ППР? | [Пункт 185](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1185) ППР |  |
| 45. | Принимаются ли меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах? | [Пункт 186](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1186) ППР |  |
| 46. | Располагаются ли зернотока от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от зерновых массивов - не менее 100 метров? | [Пункт 187](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1187) ППР |  |
| 47. | Исключено ли в период уборки зерновых культур и заготовки кормов курение вне специально оборудованных мест и проведение работ с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы? | [Пункт 188](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1188) ППР |  |
| 48. | Исключено ли использование в период уборки зерновых культур и заготовки кормов в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники), имеющих неисправности, которые могут послужить причиной пожара? | [Пункт 188](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1188) ППР |  |
| 49. | Исключено ли использование в период уборки зерновых культур и заготовки кормов в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов? | [Пункт 188](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1188) ППР |  |
| 50. | Исключено ли использование в период уборки зерновых культур и заготовки кормов в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения? | [Пункт 188](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1188) ППР |  |
| 51. | Исключено ли выжигание в период уборки зерновых культур и заготовки кормов пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами? | [Пункт 188](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1188) ППР |  |
| 52. | Исключена ли заправка в период уборки зерновых культур и заготовки кормов уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время? | [Пункт 188](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1188) ППР |  |
| 53. | Очищаются ли в период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену? | [Пункт 189](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1189) ППР |  |
| 54. | Размещаются ли скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов (за исключением размещения на приусадебных участках): | [Пункт 190](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1190) ППР |  |
| на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, в том числе временных кабелей? |  |
| на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений? |  |
| за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линии электропередачи? |  |
|  |
| 55. | Опахиваются ли площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей по периметру полосой шириной не менее 4 метров? | [Пункт 191](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1191) ППР |  |
| 56. | Обеспечивается ли расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров? | [Пункт 191](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1191) ППР |  |
| 57. | Исключено ли превышение площади основания одной скирды (стога) 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров? | [Пункт 191](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1191) ППР |  |
| 58. | Обеспечиваются ли противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) не менее 20 метров, а при размещении их попарно - между штабелями и навесами не менее 6 метров, между парами - не менее 30 метров? | [Пункт 191](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1191) ППР |  |
| 59. | Обеспечиваются ли противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) не менее 100 метров? | [Пункт 191](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1191) ППР |  |
| 60. | Обеспечиваются ли противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными материалами не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кормов - не менее 150 метров? | [Пункт 191](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1191) ППР |  |
| 61. | Установлены ли агрегаты для приготовления травяной муки под навесом или в помещениях? | [Пункт 192](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1192) ППР |  |
| 62. | Обработаны ли конструкции навесов и помещений из горючих материалов огнезащитными составами? | [Пункт 192](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1192) ППР |  |
| 63. | Установлен ли расходный топливный бак вне помещения агрегата для приготовления травяной муки? | [Пункт 193](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1193) ППР |  |
| 64. | Исключено ли, при обнаружении горения в сушильном барабане, складывание продукта, приготовленного до пожара в количестве не менее последних 150 килограммов и полученного после ликвидации пожара в количестве не менее 200 килограммов, в общее хранилище? | [Пункт 194](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1194) ППР |  |
| 65. | Складывается ли, при обнаружении горения продукта в сушильном барабане, приготовленный до пожара продукт в количестве не менее последних 150 килограммов и первый полученный после ликвидации пожара продукт в количестве не менее 200 килограммов отдельно и не менее 48 часов осуществляется ли контроль за их температурным состоянием? | [Пункт 194](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1194) ППР |  |
| 66. | Выдерживается ли приготовленная и затаренная в мешки мука под навесом не менее 48 часов для снижения ее температуры? | [Пункт 195](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1195) ППР |  |
| 67. | Хранится ли мука в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции, отдельно от других веществ и материалов? | [Пункт 195](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1195) ППР |  |
| 68. | Исключено ли попадание влаги в помещение склада муки? | [Пункт 195](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1195) ППР |  |
| 69. | Исключено ли хранение муки навалом? | [Пункт 195](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1195) ППР |  |
| 70. | Складываются ли мешки с мукой в штабели высотой не более 2 метров по 2 в ряду? | [Пункт 195](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1195) ППР |  |
| 71. | Выполнены ли проходы между рядами штабелей с мукой шириной не менее 1 метра, а вдоль стен - 0,8 метра? | [Пункт 195](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1195) ППР |  |
| 72. | Изолируются ли помещения для обработки льна, конопли и других технических культур (далее - технические культуры) от машинного отделения? | [Пункт 196](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1196) ППР |  |
| 73. | Оборудованы ли выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в машинном отделении, искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов? | [Пункт 196](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1196) ППР |  |
| 74. | Устраивается ли на выводе выпускных труб через конструкции из горючих материалов противопожарная разделка? | [Пункт 196](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1196) ППР |  |
| 75. | Хранятся ли сырье технических культур в стогах, шохах (под навесами), закрытых складах, а волокно и пакля - только в закрытых складах? | [Пункт 197](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1197) ППР |  |
| 76. | Исключено ли хранение и обмолот при первичной обработке технических культур льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и др.? | [Пункт 198](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1198) ППР |  |
| 77. | Исключен ли въезд при первичной обработке технических культур автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шохи? | [Пункт 198](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1198) ППР |  |
| 78. | Останавливаются ли при первичной обработке технических культур машины на расстоянии не менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от производственных помещений, складов готовой продукции и шох? | [Пункт 198](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1198) ППР |  |
| 79. | Исключено ли устройство при первичной обработке технических культур печное отопление в мяльно-трепальном цехе? | [Пункт 198](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1198) ППР |  |
| 80. | Оборудованы ли автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие на территорию пункта обработки льна, исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов? | [Пункт 199](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1199) ППР |  |
| 81. | Обращены ли транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы, стороной, противоположной направлению выхода отработавших газов из выпускных систем двигателей, имеют ли исправные искрогасители, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, и останавливаются ли от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 метров? | [Пункт 199](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1199) ППР |  |
| 82. | Заглушен ли двигатель во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля? | [Пункт 199](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1199) ППР |  |
| 83. | Разрешается ли движение автомобиля только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы? | [Пункт 199](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1199) ППР |  |
| 84. | Проводится ли естественная сушка тресты на специально отведенных участках? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 85. | Проводится ли искусственная сушка тресты только в специальных сушилках, ригах (овинах)? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 86. | Исключает ли конструкция печей, устраиваемых в ригах (овинах) для сушки тресты, возможность попадания искр внутрь помещения? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 87. | Исключено ли устройство в сушилках и ригах (овинах) над печью колосников для укладки льна? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 88. | Составляет ли расстояние от печи до конструкций из горючих материалов не менее 1 метра? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 89. | Имеют ли колосники со стороны печи ограждение, выполненное из негорючих материалов, высотой до перекрытия? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 90. | Обеспечивается ли в сушилках и ригах (овинах) температура теплоносителя при сушке тресты не более 80 градусов Цельсия, а при сушке головок - не более 50 градусов Цельсия? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 91. | Включается ли в сушилках и ригах (овинах) вентилятор не ранее чем через 1 час после начала топки? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 92. | Удаляется ли в сушилках и ригах (овинах) после одной смены работы сушилки зола из топочного пространства, осадочных камер, циклона-искрогасителя и камеры смешения? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 93. | Очищаются ли в сушилках и ригах (овинах) дымовые трубы не реже чем через 10 дней работы сушилки? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 94. | Производится ли в сушилках и ригах (овинах) очистка лотков и сушильных камер от опавшей тресты и различных отходов каждый раз перед загрузкой новой тресты для сушки? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 95. | Исключено ли хранение в сушилках и ригах (овинах) запаса тресты и льноволокна в помещении сушилки? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 96. | Убираются ли в сушилках и ригах (овинах) после загрузки тресты в ригу опавшие и свисающие с колосников стебли и очищается ли тщательно от тресты печь, стены, пол? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 97. | Исключено ли складирование тресты вплотную к зданию сушилки? | [Пункт 200](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1200) ППР |  |
| 98. | Имеет ли помещение мяльно-трепального агрегата вытяжную вентиляцию, а трепальные агрегаты оборудованы ли зонтами? | [Пункт 201](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1201) ППР |  |
| 99. | Закрываются ли трепальные агрегаты со всех сторон съемными откидными щитами, не допускающими распространение пыли по помещению? | [Пункт 201](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1201) ППР |  |
| 100. | Обеспечен ли к задвижкам (шиберам), устанавливаемым перед и после вентиляторов вентиляционных труб, свободный доступ? | [Пункт 202](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1202) ППР |  |
| 101. | Исключено ли превышение количества тресты, находящейся в производственном помещении, сменную потребность? | [Пункт 203](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1203) ППР |  |
| 102. | Исключено ли складирование тресты в штабели ближе 3 метров от машин и агрегатов? | [Пункт 203](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1203) ППР |  |
| 103. | Убирается ли готовая продукция из помещений на склад не реже 2 раз в смену? | [Пункт 203](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1203) ППР |  |
| 104. | Убирается ли ежедневно по окончании рабочего дня помещение мяльно-трепального цеха: очищается от волокна, пыли и костры; станки, стены и внутренние поверхности покрытия цеха обметаются, а костросборники очищаются? | [Пункт 204](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1204) ППР |  |
| 105. | Изготовлены ли в сушилках табака стеллажи и этажерки из негорючих материалов? | [Пункт 205](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1205) ППР |  |
| 106. | Устроены ли в огневых сушилках над жаровыми трубами металлические козырьки, защищающие их от попадания табака? | [Пункт 205](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1205) ППР |  |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего проверочный лист)