**Приложение N 14**

**УТВЕРЖДЕНА
 МЧС России
от 17.02.2021 N 88**

 **Форма проверочного листа**

 **(списка контрольных вопросов), применяемая**

 **в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты,**

 **при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности**

 **на всех объектах транспорта и транспортной инфраструктуры**

 Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности на всех объектах транспорта и транспортной инфраструктуры (далее - проверочный лист),

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении всех объектов транспорта и транспортной

инфраструктуры, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за

соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения

которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и

наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество

столбцов принимается с учетом количества объектов защиты.

 Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется") |
| Объект защитыN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование объекта) |
| 1. | Разработаны ли на объектах транспортной инфраструктуры, предусмотренных положениями [Федерального закона](http://ivo.garant.ru/document/redirect/12151931/0) "О транспортной безопасности", в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре? | [Пункт 207](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1207) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР)[Статья 1](http://ivo.garant.ru/document/redirect/12151931/1) Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"  |  |
| 2. | Оснащены ли на объектах транспортной инфраструктуры помещения для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц и площадки открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники? | [Пункт 207](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1207) ППР |  |
| 3. | Свободны ли переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути для проезда пожарных автомобилей? | [Пункт 208](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1208) ППР |  |
| 4. | Имеется ли не менее 2 переездов через внутриобъектовые железнодорожные пути? | [Пункт 208](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1208) ППР |  |
| 5. | Исключена ли установка в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта транспортных средств в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, или с нарушением плана их расстановки или уменьшая расстояние между автомобилями? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 6. | Исключено ли загромождение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта выездных ворот и проездов? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 7. | Исключено ли проведение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывка деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 8. | Исключено ли нахождение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 9. | Исключено ли в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта заправка горючим и слив из транспортных средств топлива? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 10. | Исключено ли хранение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта тары из-под горючего, а также горючего и масел? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 11. | Исключена ли подзарядка в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 12. | Исключен ли подогрев в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта двигателей открытым огнем? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 13. | Исключено ли использование в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта открытых источников огня для освещения? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 14. | Размещаются ли транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, обособленно от других транспортных средств? | [Пункт 209](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1209) ППР |  |
| 15. | Исключены ли постановка в локомотивных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) паровозов с действующими топками, а также растопка в стойлах за пределами вытяжных зонтов? | [Пункт 224](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1224) ППР |  |
| 16. | Исключена ли чистка топок и зольников в стойлах локомотивных депо и баз запаса локомотивов (паровозов) в неустановленных местах? | [Пункт 224](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1224) ППР |  |
| 17. | Исключена ли установка подвижного состава в локомотивных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза? | [Пункт 224](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1224) ППР |  |
| 18. | Исключена ли установка в стойла локомотивных депо и баз запаса локомотивов (паровозов) цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки? | [Пункт 224](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1224) ППР |  |
| 19. | Осуществляется ли заливка водой шлака и изгари и регулярная уборка в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок? | [Пункт 225](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1225) ППР |  |
| 20. | Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, относящихся к железнодорожному транспорту, площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций? | [Пункт 226](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1226) ППР |  |
| 21. | Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, относящихся к железнодорожному транспорту, участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт? | [Пункт 226](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1226) ППР |  |
| 22. | Устанавливается ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) при подаче цистерн прикрытие не менее чем из 2 4-осных вагонов? | [Пункт 227](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1227) ППР |  |
| 23. | Исключено ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров? | [Пункт 227](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1227) ППР |  |
| 24. | Обозначен ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) запрет приближения тепловозов к местам очистки ближе 20 метров, сигналом, запрещающим дальнейшее движение? | [Пункт 227](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1227) ППР |  |
| 25. | Закрываются ли сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах)? | [Пункт 227](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1227) ППР |  |
| 26. | Оборудуются ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) обработанные цистерны исправной запорной арматурой? | [Пункт 227](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1227) ППР |  |
| 27. | Исключена ли заправка клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов? | [Пункт 228](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1228) ППР |  |
| 28. | Закрыты ли люки и приямки на отстойниках и трубопроводах крышками? | [Пункт 228](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1228) ППР |  |
| 29. | Используются ли при заправке клапанов только аккумуляторные фонари и искробезопасный инструмент? | [Пункт 228](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1228) ППР |  |
| 30. | Исключена ли эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей? | [Пункт 229](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1229) ППР |  |
| 31. | Оборудованы ли металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стыками? | [Пункт 230](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1230) ППР |  |
| 32. | Допускается ли внутри котлов и цистерн освещение только аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении? | [Пункт 231](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1231) ППР |  |
| 33. | Очищаются ли эстакады и площадки от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену? | [Пункт 232](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1232) ППР |  |
| 34. | Исключено ли использование на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) при работе внутри котла цистерны обуви, подбитой стальными пластинами или гвоздями? | [Пункт 233](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1233) ППР |  |
| 35. | Исключен ли слив на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) остатков легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, открытые канавы, кюветы, под откос и др.? | [Пункт 233](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1233) ППР |  |
| 36. | Исключено ли применение на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) для спуска людей в цистерну переносных стальных лестниц, а также деревянных лестниц, обитых сталью? | [Пункт 233](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1233) ППР |  |
| 37. | Исключено ли нахождение на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) обтирочных материалов внутри осматриваемых цистерн и на их наружных частях? | [Пункт 233](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1233) ППР |  |
| 38. | Исключен ли на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады? | [Пункт 233](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1233) ППР |  |
| 39. | Имеется ли в наличии в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запас воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 20 вагонов? | [Пункт 241](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1241) ППР |  |
| 40. | Установлен ли в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнал оповещения о пожаре? | [Пункт 242](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1242) ППР |  |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.08.2019, N 31, ст. 4429.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)